**多管漩涡振荡器详细参数要求**

名称：多管漩涡振荡器

参数要求：震荡频率能达到2500rpm

其他：上下可以用海绵固定，参考外形如图

