**处方打印机技术要求**

1. 打印方式：热敏/热转印；打印头寿命：≥150KM；
2. ★打印宽度：≥106mm。打印速度：≥150mm/s，分辨率：≥300dpi。
3. 打印命令：ZPL、EPL、ESC/POS指令/切刀寿命：100万次/字符：汉字 GB18030大字库、 24\*24 点阵。
4. 条形码：支持一维码，二维码识别；大容量透明可视纸仓；可移动式传感器。采用国产自主SOC控制芯片，能有效保障信息安全，有效防止泄密，需提供国家知识产权局证书证明；进纸宽度：≥118mm。
5. 打印厚度：0.06~0.18mm，纸卷直径：外径203mm 内径：38~76mm。
6. ★标配撕纸机构，可以实现上下撕纸功能，操作更加便捷、高效。
7. ★碳带规格：长度：≥300m。外径：68mm；内径：25.4mm 。
8. ★标配碳带双拨轮传动机构，热敏头结构定位精准设计，实现纸张检测、标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测等功能。
9. 接口：标配：USB接口、选配：并口、串口、以太网口、无线wifi、蓝牙/内存：SDRAM：≥8M/;自动切纸刀、剥离器，★为保证所提供产品是原厂正品，需提供原厂售后服务。