**医用离心机技术参数**

1.主机最高速度转速：5000r/min；

2.最大相对离心力：4390xg；

3.转速精度：±50r/min；

4.定时范围：0-99min；

5.电源：220V 50Hz 10A；

6.配置容量：选配水平转子容量：4×45ml。

**低速台式离心机技术参数**

离心时间，温度，转速可调节，有不平衡报警及暂停功能，单次离心至少140管血液样本。