昆明医科大学第二附属医院采购医院零星布线服务要求

**一、医院网络情况**

昆明医科大学第二附属医院全院已建有综合布线系统，日常工作中平时有个别科室随业务增加或者是房间用途变更需要增加综合布线系统信息点，数量不等。由于医院建设时间较长，有部分网络信息点不通，需要维护。现就医院零星布线服务采购要求如下

1、意向品牌：西蒙、康普、TCL、大唐电信、施耐德等同等品牌

2、材料清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **参数** | **品牌** | **单位** | **单价** | **备注** |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 　 | 白色，RJ45，镀金50μ" | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 2 | 双口、单口面板 | 　 | 白色，可装2个或1个模块 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 3 | 六类24口配线架 | 　 | 高度1U，黑色  | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 4 | 六类4对非屏蔽电缆 | 　 | UTP型，灰色，305米/箱 | 　 | 箱 | 　 | 　 |
| 5 | 1米六类网络跳线 | 　 | 1米六类网络跳线 | 　 | 根 | 　 | 　 |
| 6 | 2米六类网络跳线 | 　 | 2米六类网络跳线 | 　 | 根 | 　 | 　 |
| 7 | 3米六类网络跳线 | 　 | 3米六类网络跳线 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 12芯室外单模光纤 | 　 | 室外单模带铠 | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 9 | 钢绳 | 　 | 　 | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 10 | 光纤配线架 | 　 | 最大24芯 | 　 | 套 | 　 | 　 |
| 11 | 尾纤 | 　 | 3米单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC  | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 12 | 光纤耦合器 | 　 | 陶瓷插芯,多模、单模 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 13 | 24U机柜 | 　 | 600\*600\*1200mm,1块台板 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 14 | 42U机柜 | 　 | 600\*600\*2000mm,3块台板 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 15 | 底盒（PVC） | 　 | 86型 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 16 | 理线架 | 　 | 高度1U，黑色 | 　 | 个 | 　 | 　 |
| 17 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 3米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 18 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 3米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 19 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 5米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 20 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 10米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 21 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 15米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 22 | 光纤跳线 | 　 | 单模FC-LC、FC-SC 、LC-LC 20米 | 　 | 条 | 　 | 　 |
| 23 | 25PVC管 | 　 | 25含配件 | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 24 | 20PVC管 | 　 | 20含配件 | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 25 | 100\*200桥架 | 　 | 100\*200mm | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 26 | 150\*75桥架 | 　 | 150\*75mm | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 27 | 光缆熔接费 | 　 | 　 | 　 | 芯 | 　 | 　 |
| 28 | 光缆布放费 | 　 | 　 | 　 | 米 | 　 | 　 |
| 29 | 网线施工费 | 　 | 　 | 　 | 点 | 　 | 　 |

3、科室增加信息点数量≥1时，需要按照科室要求进行布放提供，不能无故托延。

4、医院内部原有布线的维护。

5、整体服务期限2年；

6、为客户提供24小时不间断的售后技术支持；

7、科室提出零星布线≤10时，需要在3日内完成；

8、科室提出零星布线>10时需要与科室协调并满足科室使用要求，有装修的需要配合装修。

9、布线施工符合国家或行业相关标准，并满足采购人采购需求，成交供应商就负责进行安装测试及培训。