**临时起搏器 技术参数**

\*1.基本起搏模式：VVI,VOO,AAI,AOO

\*2.基本起搏频率：30ppm-160ppm

3.输出电流/电压：0.5mA-10mA/0.5-10V

4.感知灵敏度：0.5mV-10mV

5.更换报警ERI：电池电量不足，有报警提醒功能。