**铅屏风项目技术需求**

1.规格尺寸：1800mm\*2000mm；

2.铅当量：≥2mmpb