**液氮贮存罐项目技术参数**

1.支架数量：10个

2.容量：可以存放1.2ml-2.0ml冻存管数量≥1000个

3.液氮总容量：≥45L

4.\*液氮挥发量低，静态挥发量≤0.4L/天

5.\*静态液氮存储时间：≥70天

6.宽口罐颈设计，易于存放样本。管直径≥120mm

7.耐用，密闭型盖子设计，绝热性能佳

8.高强度轻型罐体，空罐重量≤20kg。

9.\*符合MDD93/42/EEC，欧洲医疗设备标准。