**标段二 电动离心机参数**

低速台式离心机：定时范围：0-30分钟min，电源：220V50Hz，整机功率：65/135W，调速范围：100-4000rpm，外形尺寸：280\*310\*265mm，重量：10KG，角转容量：20ml\*6，最大相对离心力：2325（xg)。